**金华市中医医院定制家具调研公告**

根据我院工作需要，将对金华市中医医院中医药传承创新大楼病房定制家具（储存柜）公开调研，欢迎国内合格的供应商前来参加。

**一、****采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数和性能指标**  **（配置）** | **数量** | **单位** | **规格要求（mm）** |
| **1** | **储存柜** | ▲1、选用《莫干山，兔宝宝，千年舟》品牌贴面防火板：优质免漆纸饰面，符合GB/T 7911-2013（热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）），检测项包含：规格尺寸及偏差、外观质量、理化性能：耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐香烟灼烧均不低于1级、耐老化性能无开裂。基材：采用优质环保防火板，产品等级达到E0级，板材厚度20MM，公差±2MM，符合GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，耐磨性能≥4级，苯、甲苯、二甲苯未含量检出，总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出，甲醛释放量≤0.01mg/m³。  ▲2、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口PUR胶. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近，PVC封边采用全自动直线封边，进口PUR胶不易脱落；PVC封边条符合：QB/T4463-2013甲醛释放量0.3mg/L，可溶性镉未检出，可溶性铬1.1mg/kg，可溶性铅2.7mg/kg，可溶性汞未检出，可溶性砷未检出，可溶性钡1.1mg/kg，可溶性锑未检出，可溶性硒未检出，邻苯二甲酸酯符合国家标准，外观、形状位置公差符合国家要求，理化性能包含耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环符合国家要求。  ▲3、五金：采用《名门，东泰，顶固，海蒂诗，诺米》304不锈钢缓冲阻尼铰链、静音三节导轨。导轨符合：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、耐久性、操作力均判定合格；乙酸盐雾要求连续喷雾≥480h，金属表面耐腐蚀等级达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》和QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，垂直静载荷、水平静载荷达到合格，且中性盐雾试验要求连续喷雾达到480h。缓冲较链符合：垂直静载荷、水平静载荷达到合格，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥480h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，镀（涂）层对基体的保护等级10级。  4、配置：本项目柜门采用免拉手设计要求简洁、大方符合人体工学便于柜门打开.并要保持柜子整体美观度。柜门可90度打开。 | **190** | **只** | **2580×2450×380** |
| **参考图片：** | | | | | |

**二、供应商资格要求:**

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。

**三、报名时间及联系方式：**

报名时间：公告发布之日开始报名

2024年 3月26日  —  2024年4月 2 日下午17:00

咨询地点： 总务科   行政楼2楼

联系电话：0579-82136873

调研时间及地址：2024年4月3日下午3点 行政一楼会议室

**四、报名方式：**发送到电子邮箱jhzyysbk@126.com

需提供公司证照复印件（营业执照、经营许可证等）和公司法人对参与调研人员授权书及身份证复印件和联系方式。

**五、资料：**参与调研的须现场提供文件正本一份

资料文件包括： （所有资料复印件必须加盖单位公章）

1、公司法人对参与调研人员授权书及身份证复印件

2、公司证照复印件（营业执照、经营许可证等）

3、报价单

4、产品彩页

请按以上顺序排列，未上交资料或者未密封的作为不符合要求产品，不需要装订，逐页盖红章。

**六、附件（报价单格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格尺寸** | **数量** | **单位** | **主材品牌** | | **单价**  **（元）** | **小计金额（元）** |
| 1 | 储存柜 | 2580mm×2450mm×380mm | 190 | 只 | 贴面防火板 |  |  |  |
| 基材 |  |
| 封边用材 |  |
| 五金 |  |
| **注：我公司承诺所供家具完全符合调研公告中技术参数和性能指标要求。** | | | | | | | | |

**供应商全称（盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**法定代表人或授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**日期：2024\_年\_3\_月\_26\_日**