**采购项目清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **参数要求** | **数量** |
| 摄像机及配件 | **微单：**传感器类型Exmor R CMOS，全画幅，有效像素≥2420万，摄像4K超高清视频（≥30帧每秒），自动对焦，实时眼部对焦，对焦点数693点，显示屏可翻转、可触摸，感光度ISO 50-204800，防抖性能5轴防抖，存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡，产品接口Type-C，Mini HDMI，3.5mm音频口，无线功能双频WiFi，产品重量小于600g（仅机身）。**镜头：**135mm全画幅镜头，镜头结构具有四枚非球面镜片，最大光圈F4.0，焦距范围24-105mm最近对焦距离0.38m，具有光学防抖功能。 | 1 |
| **闪存SD卡**：容量256G，等于或高于V60、CLASS10、U3等级，读取:277MB/s，写入:150MB/s。 | 1 |
| 另配原装电池+充电器 | 1 |
| **三脚架：**碳纤维三脚架+液压阻尼云台带手柄 | 1 |
| **手持云台：**类型：三轴云台使用方式：手持；桌面稳定器尺寸：展开：400\*185\*175mm；约1216g（含电池）；最大承重：3.0 kg；云台充电接口：Type-C；电池类型：型号：RB2-3400mAh-7.2V。电池续航时间≥14小时；充电环境温度5℃-40℃；使用环境温度-20℃-45℃。航向范围：平移轴无限位；横滚范围-240°-95°俯仰范围-112°-214°。蓝牙5.0跟随模式：智能跟随3.0；一键切换横竖拍 支持。工作频率2.40GHz-2.4835GHz，APP安装要求iOS 11.0及以上，Android 7.0及以上。 | 1 |
| **便携式摄像机：**传感器 CMOS尺寸1/1.7英寸，有效像素6400万，最高分辨率9216×6912，最大光圈F1.8，等效焦距38mm，录影分辨率：4K Ultra HD：3840×2160@24/25/30/60fps2.7K：2720×1530@24/25/30/48/50/60fps。可控转动范围：平移：-230°至+70°，俯仰：-100°至+50°，横滚：±45°；结构转动范围平移：-250°至+90°，俯仰：-180°至+70°横滚：±90°，最大控制转速120°/s。抖动抑制量±0.005°。电池容量875mAh锂电池。充电时间73分钟，工作时间140分钟。工作温度充电环境温度：5℃至60℃，工作环境温度：0℃至40℃。**配套：**迷你遥感，保护壳，三脚架转接件、双头充电线、无线麦克风发射端及防风毛套、全能手柄、增广镜、微型三脚架。128g TF卡。 | 1 |
| **无线麦克风：**一拖二+无线充电盒。麦克风类型: 专业录音麦克风。使用方式: 领夹式。指向特征: 指向性可切换。供电方式: 内置锂电池。 | 1 |
| 打印一体机 | 黑白激光多功能一体机，打印/复印/扫描。带50页复印自动进纸器ADF50页。最大处理幅面A4，自动双面功能，支持无线/有线网络打印，黑白打印速度A4：35ppm，双面打印速度：31ppm（A4）。复印速度 标准质量：35cpm（A4），双面复印：3cpm（A4），缩放范围 25-400%。黑白模式最佳打印分辨率4800\*600dpi适用77A/77X硒鼓。 | 1 |
| 台式电脑 | CPU i5-11500及以上，内存16G，硬盘512G SSD固态硬盘，屏幕分辨率1920\*1080，尺寸21.5英寸。 | 2 |