**关于金华市中医医院消控室改造项目的询价采购公告**

我院将于**2024年 4**月19日下午14点在医院 **行政一楼会议室** 进行中医医院消控室改造项目的公开询价采购，欢迎符合资质条件的单位前来参加（如有变动另行通知）。

**一、采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价限价****（元）** | **小计金额****（元）** | **品牌** |
| 1 | 地面工程，600x600微晶防静电地板 | ㎡ | 64 | 275 | 17600 | 江苏常洲君程牌 |
| 2 | 600x600地砖 | ㎡ | 5.6 | 150 | 840 | 马可波罗 |
| 3 | 墙顶面，老墙乳胶漆 | ㎡ | 308 | 20 | 6160 |  |
| 4 | 新做墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 18 | 40 | 720 |  |
| 5 | 断桥铝防火玻璃隔断 | ㎡ | 15.6 | 885 | 13806 |  |
| 6 | 吊顶顶面金属铝扣板（600x600） | ㎡ | 64 | 138 | 8832 | 鑫北山 |
| 7 | 纸面石膏板 | ㎡ | 5 | 135 | 675 |  |
| 8 | 甲级防火门 | 档 | 2 | 1720 | 3440 |  |
| 9 | 水电及排风排气安装，照明配管线，人工接线盒等 | 项 | 1 | 960 | 960 |  |
| 10 | 照明灯具，开关面板，排风扇 | 项 | 1 | 2560 | 2560 |  |
| 11 | 给水排水管，开槽三角阀等配件 | 项 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 12 | 凿门口，凿墙凿墙砖地砖凿水池等 | 项 | 1 | 4801 | 4801 |  |
| 13 | 砌墙粉刷 | ㎡ | 13.5 | 214 | 2889 |  |
| 14 | 合计金额 | 66083元 |

**注：本项目为交钥匙工程，采购人不再另行支付其它任何材料、设备、人工、保险、装卸、运输、维修改造、安装等所需的费用，单价限价包含机械费、材料费、人工费、文明施工增加费、各类保险费、税费、服务费及其它所有可能发生的所有费用，上表采购内容为本项目必须完成的工程量，其中的数量仅供参考，供应商承担工程量计算误差风险，工程完工后按成交单价实际测量结算（最终结算金额不得超过成交总金额，如最终结算金额超过成交总金额的，超出部分视为优惠已包含在成交总金额中）。供应商在参加询价前应充分勘查现场，充分了解现场施工条件、施工要求及特点，以做出准确报价。因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。现场勘查所产生的一切费用和后果由供应商自行承担，现场踏勘联系人：陈先生，联系方式：0579-82136873。**

2、工期要求：合同签订后，按采购人要求开工，开工后30日内完成施工验收。

3、质保期： 2年（自验收合格之日起计算）。

4、付款方式：本项目采购清单内的数量是暂定数量，工程完工后按成交单价实际测量结算**（最终结算金额不得超过成交总金额，如最终结算金额超过成交总金额的，超出部分视为优惠已包含在成交总金额中）**。

**二、合格供应商的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任能力；

3、本项目不接受联合体。

**三、报名时间及地点：**

报名时间：2024年04月10日至2024年04月18 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

报名截止时间：2024年04月 18 日下午17:00分

报名地点：金华市中医医院总务处

联系人：陈先生

联系电话：0579-82136873

**四、询价时间、地点：**

于2024年04月19日下午14时在金华市中医医院行政楼一楼会议室进行公开询价。

**五、供应商报名应提供的资料：**

供应商报名时应提交的资料：必须提供营业执照复印件、法人授权委托书复印件（注明联系人电话号码）、经办人身份证复印件，所有复印件均应加盖公章。

**六、评判办法及标准：**

本项目以最低价成交法确定成交供应商。即满足采购要求且提出且投标价格最低的有效投标报价作为成交候选供应商或者成交供应商的评判方法。

金华市中医医院总务处

 2024年04月10日

**附件一：法定代表人授权书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（询价响应人）法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称），全权处理询价活动中的一切事宜。

 投标供应商全称： （公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：

 年 月 日

附：

全权代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **附件二：报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 投标报价（小写） |
|  | 66083元 | ￥： 元 |
| 投标报价（大写）： 元 |

**注：1.投标报价不得超过预算金额，否则作无效标处理。**

**2.以上报价应与“报价明细表”中的“投标总价”相一致。**

投标供应商全称： （公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：

 年 月 日

**附件三：报价明细表**

**项目名称：**

**金额单位：人民币（元）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **计费项目名称** | **主要材料品牌或厂家及规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计金额** |
| 1 | 地面工程，600x600微晶防静电地板 |  | 64 | ㎡ |  |  |
| 2 | 600x600地砖 |  | 5.6 | ㎡ |  |  |
| 3 | 墙顶面，老墙乳胶漆 |  | 308 | ㎡ |  |  |
| 4 | 新做墙顶面乳胶漆 |  | 18 | ㎡ |  |  |
| 5 | 断桥铝防火玻璃隔断 |  | 15.6 | ㎡ |  |  |
| 6 | 吊顶顶面金属铝扣板（600x600） |  | 64 | ㎡ |  |  |
| 7 | 纸面石膏板 |  | 5 | ㎡ |  |  |
| 8 | 甲级防火门 |  | 2 | 档 |  |  |
| 9 | 水电及排风排气安装，照明配管线，人工接线盒等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 照明灯具，开关面板，排风扇 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 给水排水管，开槽三角阀等配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 凿门口，凿墙凿墙砖地砖凿水池等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 砌墙粉刷 |  | 13.5 | ㎡ |  |  |
| 14 | ..... |  |  |  |  |  |
| **投标总价：大写： 元，小写： 元。** |

投标人全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日